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Опросный лист №
для заказа Установки дозирования реагентов (БДР, УДХ, СУДР)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	[bookmark: _GoBack]УХЛ-1

	Тип реагента
	

	Блок технологический
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Давление среды до насоса, МПа
	

	
	Напор, м
	

	
	Исполнение:
-открытое;
-блок-бокс.
	

	
	Объем технологической емкости, м3
	

	
	Обогрев емкости
	

	
	Тип дозировочных насосных агрегатов
	

	
	Точность дозирования реагента
	

	
	Номинальная производительность одного дозировочного насоса, л/ч
	

	
	Количество выходных линий, шт.
	

	
	Узел ввода реагента
	

	
	Режим работы
-постоянное нахождение персонала;
-кратковременное присутствие персонала;
-без присутствия персонала.
	

	Локальная система управления
	Размещение (операторная Заказчика/ на установке (взрывозащищенный шкаф)/  блок местной автоматики)
	

	
	Режим работы в блоке местной автоматики (при наличии):
-постоянное нахождение персонала;
-кратковременное присутствие персонала;
-без присутствия персонала.
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	· Блок технологический
· Блок местной автоматики
	

	Особые требования
	Лестницы и площадки обслуживания
	

	
	Антикоррозионное покрытие 
· наружнее;
· внутреннее.
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· ПНР;
· транспортировка.
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Система газоанализа
	
	да

	Размещение установки
	Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	да

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости - уточнить)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания (бронированный / небронированный)
	

	Дополнительные требования
	
	


Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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