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ООО «СТК Инжиниринг»


Опросный лист
на проектирование и изготовление 
компрессорной установки
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	Двухступенчатый компрессор углеводородного газа

	Количество, шт.
	1

	Технологические параметры
	Тип агрегата
	Определяет поставщик


	
	Количество ступеней
	2

	
	Производительность, нм3/сут
	708 … 876

	
	Температура рабочая, °С
	+20

	
	Температура расчетная, °С
	-

	
	Давление после первой ступени, МПа
	3,8 … 4,0

	
	Давление после второй ступени, МПа
	10

	
	Давление на линии входа, МПа
	0,1 – 1,5

	
	Условный диаметр линии входа, мм
	Определяет поставщик

	
	Условный диаметр выкидной линии, мм
	Определяет поставщик

	
	Режим работы
	Непрерывный

	Рабочая среда
	Наименование
	Углеводородный газ

	
	Остаточное содержание аэрозолей в очищенном газе
	не более 15 мг/нм³

	
	Остаточное содержание механических примесей диаметром не более 1 мкм
	не более 0,5 мг/нм³

	
	Плотность газа на входе при 15°С, кг/м3:
	1,52

	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-88 (по степени воздействия на организм)
	4

	
	Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 31610-2020
	IIB-T3

	Конструктивное исполнение
	Конструкция компрессорного агрегата
	Определяет поставщик

	
	Тип электропривода
	Электродвигатель

	
	Номинальная мощность, кВт
	Определяет поставщик

	
	КПД двигателя, %
	Определяет поставщик

	
	Напряжение питания электродвигателя, В
	Определяет поставщик

	
	Частота вращения, об/мин
	Определяет поставщик

	
	Наличие частотного регулятора
	Опционально предусмотреть возможность оснащения компрессорного агрегата частотно-регулируемым приводом (ЧРП).

	
	Исполнение электродвигателя
	Взрывозащищенное



	
	Материальное исполнение 
	Вала
	Определяет поставщик

	
	
	Корпуса
	Определяет поставщик

	Архитектурные решения
	Тип площадки
	Закрытая

	
	Вентиляция и отопление
	Да

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	УХЛ4 (внутри блок-бокса)

	
	Размещение
	Блок-бокс будет в мобильном исполнении для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)

	Характеристика района эксплуатации
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	-60

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	+40

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	-52

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	-56

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	IV

2,0

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	VI

0,73

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	2

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	5

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения
	I

	
	Исполнение кабеля для подвода питания 
	Бронированный

	
	Напряжение в сети, В
	Определяет поставщик

	
	Количество фаз
	Определяет поставщик

	
	Тип выходного напряжения
	Определяет поставщик

	
	Номинальная частота питающей сети, Гц
	Определяет поставщик

	
	Требования к кабельным сетям
	Определяет поставщик

	Дополнительные требования
	Предусмотреть возможность размещения компрессора в мобильном блоке, который располагается на плитах ПДН без фундаментного основания.
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Тел. +7(499)404-05-25
                   ОГРН: 1147847049657

E-mail: info@stkengineering.ru
                                                                                         ИНН: 7816580408

www.stkengineering.ru
        КПП: 781601001
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