
	ООО «СТК Инжиниринг»

Опросный лист №
для заказа Электродегидратора
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Технологические параметры
	Температура рабочая, °С
	

	
	Температура расчетная, °С
	

	
	Давление рабочее, МПа
	

	
	Давление расчетное, МПа
	

	
	Режим работы:
· периодический;
· непрерывный.
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Производительность по сырью, м3/сут
	

	
	Запас производительности, %
	

	
	Обводнённость жидкости на входе в аппарат, % мас.
	

	
	Обводнённость сырой нефти до смешения с промывной водой, % мас.
	

	
	Содержание газа в жидкости на входе в аппарат, м3/т
	

	
	Фракционный состав нефти
	

	
	Содержание в сырой нефти:
· хлористых солей, мг/л;
· общей серы, % мас.;
· сероводорода, % мас.;
· мех.примесей, % мас.;
· асфальтенов, % мас.;
· парафинов, % мас.
	

	
	Температура плавления парафинов, °С
	

	
	Количество промывной воды, подаваемой на вход смесителя на промывку, кг/час
	

	
	Содержание в промывной воде:
· хлористых солей, мг/л;
· мехпримесей, % мас.
	

	
	Плотность жидкости на входе, кг/м3:
· при 20°С;
· при рабочей температуре.
	

	
	Плотность обезвоженной нефти, кг/м3:
· при 20°С;
· при рабочей температуре.
	

	
	Плотность пластовой воды, кг/м3:
· при 20°С;
· при рабочей температуре.
	

	
	Кинематическая вязкость нефти, сСт:
· при 20°С;
· при 50°С;
· при рабочей температуре.
	

	
	Удельная электропроводность нефти, сСт:
· при 20°С;
· при рабочей температуре.
	

	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-88 (по степени воздействия на организм)
	

	
	Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 31610-2020
	

	
	Требуемое остаточное содержание в нефти на выходе из аппарата:
· свободной (капельной) воды, % об.;
· хлористых солей, мг/л.
	

	
	Требуемое содержание хлористых солей в промывной воде на выходе из аппарата, мг/л
	

	Установка
	Номинальный объем аппарата, м3
	

	
	Внутренний диаметр аппарата, мм
	

	
	Длина аппарата (по длине обечайки), мм
	

	
	Тип днища
	

	
	Пропарка (да/нет)
	

	
	Температура пропарки, °С
	

	
	Материал корпуса (обечайки / днищ)
	

	
	Материал патрубков, штуцеров, люков / фланцев
	

	
	Материал ответных фланцев
	

	
	Срок службы аппарата, лет
	

	
	Межремонтный период, лет
	

	
	Тип опоры электродегидратора
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Смеситель нефти и воды
	да / нет

	
	Коллектор ввода и распределения водонефтяной эмульсии
	да / нет

	
	Коллектор вывода обезвоженной нефти
	да / нет

	
	Коллектор сбора и вывода соленой воды
	да / нет

	
	Коллектор вывода промежуточного слоя
	да / нет

	
	Электродная система (включая устройства крепления)
	да / нет

	Особые требования
	Лестницы и площадки обслуживания
	

	
	Антикоррозионное покрытие 
· наружнее;
· внутреннее.
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· [bookmark: _GoBack]ПНР;
· транспортировка.
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке/ блок местной автоматики)
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения I (уточнить при необходимости)
	да

	
	Шкаф силовой ШС:
· общепромышленного исполнения;
· взрывозащищенного исполнения.
	

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/небронированный
	

	
	Номинальная выходная мощность одного ИПМ, кВА
	

	
	Напряжение в сети, В
	

	
	Количество фаз
	

	
	Тип выходного напряжения
	

	
	Номинальная частота питающей сети, Гц
	

	
	Максимальное действующее значение выходного напряжения Umax, кВ
	

	
	Диапазон изменения выходного напряжения, кВ
	

	Дополнительные требования
	


Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
[image: ]
Тел. +7(499)404-05-25	                   ОГРН: 1147847049657
E-mail: info@stkengineering.ru	                                                                                         ИНН: 7816580408
www.stkengineering.ru	        КПП: 781601001
image1.emf

oleObject1.bin

image2.png




