
	ООО «СТК Инжиниринг»

Опросный лист № 19
для заказа Печей и Подогревателей
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Тип оборудования:
· печь трубчатая блочная ПТБ;
· подогреватель с промежуточным теплоносителем ППТ;
· мобильный подогреватель с промежуточным теплоносителем МППТ;
· печь трубчатая типа ПТ (ЦС/ВС/ГС/КС).
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Полезная тепловая мощность, МВт
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Обводнённость продукции, %
	
	
	

	
	Газовый фактор, м3/м3
	
	
	

	
	Плотность газа в с.у., кг/м3 
	
	
	

	
	Плотность нефти в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Состав рабочей среды приложить в Приложении

	
	Плотность нефти, кг/м3
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Динамическая вязкость нефти, сПз
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Плотность воды в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Содержание в нефти, % мас.:
а) парафины
б) смолы
в) асфальтены
г) общая сера
д) меркаптановая сера
д) сероводород
	
	
	

	
	Свойства пластовой воды:
· общая минерализация, мг/л, 
в т.ч. по солям: Cl
                        Na+K
                        Ca
                        Mg
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, мкм
	
	
	

	
	Плотность ТВЧ, кг/м3
	
	
	

	
	Свойства нефти и газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) 
	Предоставить в Приложении

	Топливо
	Соотношение газообразное топливо / жидкое топливо, % мас.
	

	
	Свойства газообразного топлива:

	
	Низшая теплотворная способность, ккал/кг
	

	
	Компонентный состав
	Предоставить в Приложении

	
	Плотность газа в с.у., кг/м3
	

	
	Влажность, г/м3
	

	
	Давление газа (изб.), МПа
	

	
	Температура газа, °C
	

	
	Свойства жидкого топлива:

	
	Теплота сгорания, кДж/кг
	

	
	Компонентный состав
	Предоставить в Приложении

	
	Плотность топлива в с.у., кг/м3
	

	
	Кинематическая вязкость нефти, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	

	
	Давление жидкого топлива (изб.), МПа
	

	
	Температура жидкого топлива, °C
	

	
	Количество распыляющего пара, кг/кг топлива
	

	
	Давление пара (изб.), МПа
	

	
	Температура пара, °C
	

	Установка
	Производительность по жидкости, т/ч (т/сут)
	
	
	

	
	Производительность по жидкости, м3/ч (м3/сут)
	
	
	

	
	Производительность по газу, нм3/ час (нм3/ сут)
	
	
	

	
	Запас по производительности, %
	

	
	Давление на входе на установку, МПа
	

	
	Перепад давления в продуктовом змеевике, кПа
	

	
	Температура на входе на установку, °С
	

	
	Температура на выходе с установки, °С
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °С
	

	
	Температура пропарки, °С
	

	
	Тип горелочного устройства
	

	Дополнительно поставляемое оборудование
	Система отвода дымовых газов
	

	
	Минимально допустимая высота дымовой трубы, м
	

	
	Узел утилизации тепла дымовых газов:
· отсутствует;
· котёл-утилизатор;
· воздухоподогреватель;
· другое.
	

	
	Расход пара в пароперегреватель, кг/ч
	

	
	Давление пара в пароперегревателе (изб.), МПа
	

	
	Температура пара в пароперегревателе, °C
	

	Особые требования
	Лестницы и площадки обслуживания
	

	
	Антикоррозионное покрытие 
· наружнее;
· внутреннее.
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· ПНР;
· транспортировка.
	

	Система автоматизации
	Размещение шкафа управления (операторная заказчика / блок местной автоматики / на установке)
	

	
	Климатическое исполнение 
по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория электроснабжения
	

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/ небронированный
	

	Дополнительные требования
	


Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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