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Опросный лист №
для заказа для заказа Концевого делителя фаз трубного (КДФТ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ-1

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Производительность, м3/сут
- по жидкости
- по нефти
	
	
	

	
	Обводненность нефти, %
	
	
	

	
	Газовый фактор, н.м3/м3
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Плотность при с.у., кг/м3
- воды
- нефти
- газа
	
	
	

	
	Вязкость рабочей среды при с.у., кг/м3:
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л
	

	
	Размер ТВЧ, не более, мкм
	

	
	Свойства газа, нефти, воды и др. (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций нефти/газа, солевой состав и pH воды, и т.п.) 
	предоставить в приложении

	Установка
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Необходимость в байпасной линии 
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	

	
	Расходомер (при необходимости, уточнить на каких линиях необходим учет)
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Система газоанализа
	
	да

	Система электроснабжения
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/небронированный
	

	Дополнительные требования
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