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Опросный лист №
для заказа Малогабаритной блочной сепарационно-наливной установки (МБСНУ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	Нефтегазожидкостная смесь

	
	Агрегатное состояние
	Газ, жидкость

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Производительность по жидкости, м3/сут
	
	
	

	
	Производительность по нефти, т/сут
	
	
	

	
	Производительность по газу, м3/сут
	
	
	

	
	Обводненность нефти, %
	
	
	

	
	Газовый фактор, м3/м3
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура продукции на входе в установку, ºС
	
	
	

	
	Плотность нефти при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость нефти, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Содержание в нефти, % мас.:
· парафины
· смолы
· асфальтены
· сера
· мехпримеси
	
	
	

	
	Температура, ºС:
· застывания нефти
· кристаллизации парафина
	
	
	

	
	Плотность воды при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Свойства пластовой воды:
· общая минерализация, мг/л, 
· в т.ч. по солям:
· Cl-
Na+ + K+
Ca2+
Mg2+
	
	
	

	
	Плотность газа при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, мкм
	
	
	

	
	Свойства нефти, воды, газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) предоставьте в приложении.
	

	Требования к качеству подготовки продукции
	Нефть на выходе

	
	Содержание воды на выходе, % масс.
	

	
	Содержание хлористых солей на выходе, мг/л
	

	
	Давление насыщенных паров, кПа
	

	
	Пластовая вода на выходе

	
	Содержание растворенного газа, л/м3
	

	
	Содержание механических примесей, мг/л
	

	
	Содержание нефти, мг/л
	

	
	Газ на выходе

	
	Содержание капельной жидкости, мг/л
	

	
	Давление на выходе с установки, МПа
	

	Установка
	Исполнение комплекса
(мобильное/стационарное)
	

	
	Режим работы
(постоянный/периодический)
	

	
	Система налива
	Да/нет

	
	Насосная воды
	Да/нет

	
	Насосная нефти
	Да/нет

	
	Количество подключений на входе, шт.
	

	
	Количество емкостей накопительных воды, шт.
	

	
	Количество емкостей накопительных нефти, шт.
	

	
	Количество дренажных емкостей, шт.
	

	
	Производительность по нефти, м3/сут
	

	
	Производительность по воде, м3/сут
	

	
	Производительность по газу, нм3/сут
	

	
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление на входе в установку, МПа
	

	
	Рабочее давление на входе в установку, МПа
	

	
	Рабочая температура на входе в установку, °C
	

	
	Расчетная температура на входе в установку, °C
	

	
	Рабочая температура на выходе из установки, °C
	

	
	Расчетная температура на выходе из установки, °C
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Необходимость подачи химреагентов:
· деэмульгаторы
· ингибиторы коррозии, H₂S
· ингибиторы гидратообразования
· ингибиторы парафиноотложений
· ингибиторы солеотложения
	

	
	Узлы учёта
(нефть, газ, вода)
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	Да/нет

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	Да/нет

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	

	
	Операторная 
	Да/нет

	Шкаф локальной системы автоматизации
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Размещение установки
	Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	Да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный / небронированный
	

	Дополнительные требования
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