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Опросный лист №
для заказа Мобильной установки подготовки газа (МУПГ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	Нефтегазожидкостная смесь

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Расход газа, м3/сут
	
	
	

	
	Содержание капельной жидкости в поступающем газе, г/м3
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, не более, мкм
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Плотность газа при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Плотность газа при р.у., кг/м3
	
	
	

	
	Плотность нефти при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Плотность нефти при р.у., кг/м3
	
	
	

	
	Плотность воды при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Плотность воды при р.у., кг/м3
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость нефти, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Свойства нефти, воды, газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) предоставьте в приложении.
	
	
	

	Установка
	Производительность по газу, нм3/сут
	

	
	Производительность по нефти, м3/сут
	

	
	Производительность по воде, м3/сут
	

	
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Допустимые потери давления на МУПГ, кПа
	

	
	Горизонтальный сепаратор пробкоуловитель (ПУ), шт
	

	
	Объём горизонтального сепаратора пробкоуловителя (ПУ), м3
	

	
	Дренажная ёмкость, шт
	

	
	Объём дренажной ёмкости, м3
	

	
	Ёмкость хранения водометанольного раствора, шт
	

	
	Объём ёмкости хранения водометанольного раствора, м3
	

	
	Температура пропарки, °С
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Наличие линии размыва донных отложений
	Да/нет

	
	Необходимость подачи химреагентов:
· деэмульгаторы
· ингибиторы коррозии, H₂S
· ингибиторы гидратообразования
· ингибиторы парафиноотложений
· ингибиторы солеотложения
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Необходимость в байпасной линии сепаратора
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	

	
	Расходомер (при необходимости, уточнить на каких линиях необходим учет)
	

	Требования к составу МУПГ
	Блок манифольда (узел входных задвижек)
Подключение МУПГ к нефтесборным коллекторам
кустовых площадок, поддержание заданного давления в
коллекторах, обеспечение нагрузки на МУПГ в диапазоне
нормального технологического режима, распределение
потоков между установками/модулями
	

	
	Сепарационное оборудование
Для разделения нефтегазовой смеси 
	

	
	Ёмкостное оборудование
Для отстоя жидкостей и временного хранения
	

	
	Узлы учёта газа
Оперативный/коммерческий учет расхода газа по потокам
	

	
	Блок дозирования реагента
Внутритрубная подача ингибиторов/реагентов, используемых в процессе подготовки
	

	
	Операторная (с АРМ)
Организованное рабочее место операторов с системами
жизнеобеспечения. Рабочее место оператора АРМ выделено отдельно. Состав комплекта АРМ и их
количество подбирается под каждую установку
	

	
	Информационная система мониторинга персонала и транспорта
Система видеонаблюдения с архивированием данных
	

	
	Комплекс аварийно-спасательного оборудования 
Предназначен для оперативного реагирования и проведения полного цикла работ по локализации и
ликвидации аварийных ситуаций. Состав
комплекса подбирается под специфику установки и зоны
его установки
	

	Шкаф локальной системы автоматизации
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Размещение установки
	Расположение Установки на удалении от скважин, м
	

	
	Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	

	
	Технология перекачки (краткое описание, длина коллектора, давление, близость к ДНС)
	

	
	Технология сброса воды
(краткое описание)
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	Да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный / небронированный
	

	Дополнительные требования
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