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Опросный лист №
для заказа Системы измерений количества воды (СИКВ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Способ измерения количества воды
	

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды, приведенного к стандартным условиям, %, не более
	

	Вид исполнения СИКГ
	открытая (на рамном основании) / закрытая (в блок-боксе)

	Нормативные ссылки
	

	Район строительства и климатические условия
	Район строительства
	

	
	Абсолютная мин. температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная макс. температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64
	

	
	Климатическое исполнение
	

	Физико-химические свойства измеряемой среды
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Плотность, кг/м3
	
	
	

	
	Количество мех.примесей (ТВЧ) на входе в СИКВ, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, мкм
	
	
	

	
	Свойства пластовой воды:
· общая минерализация, мг/л, 
· в т.ч. по солям: 
· Cl
Na+K
Ca
Mg 
	
	
	

	
	Дополнительные свойства рабочей среды предоставьте в приложении
	
	
	

	Технологические параметры
	Производительность, м3/ч
	
	
	

	
	Температура, °С
	
	
	

	
	Рабочее давление, МПа
	
	
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	Требования к функциям СИКВ
	Автоматическое определение расхода и количества воды, формирование и хранение отчетов о результатах измерений за отдельные периоды (час, сутки, месяц, год)
	да / нет

	
	Визуальное отображение информации о значениях измеряемых параметров и состоянии СИ и
технологического оборудования на оперативной панели оператора или компьютере
	да / нет

	
	Передача на верхний уровень и, при необходимости, потребителю воды отчетов о расходе и количестве воды, а также качественных показателей воды
	да / нет

	
	Дистанционное управление запорной арматурой, автоматизированное управление технологическим
оборудованием (объем автоматизации определяется на этапе ТЗ)
	да / нет

	
	Контроль метрологических характеристик ПР
	да / нет

	
	Обеспечение 100 %-ного резервирования ИЛ
	да / нет

	
	Фильтрация воды
	да / нет

	
	Резервная ИЛ
	да / нет

	
	Пломбирование запорной арматуры, открывание которой приводит к изменению результатов измерений
	да / нет

	
	Возможность осмотра и очистки внутренней полости ИЛ
	да / нет

	
	Слив воды из оборудования и трубопроводов через дренажные трубопроводы
	да / нет

	
	Наличие системы пробоотбора
	да / нет

	Требования к ИЛ
	Количество ИЛ
	

	
	Количество резервных ИЛ
	

	
	Условный диаметр подводящего трубопровода, мм
	

	
	Возможность продувки ИЛ до и после ПР
	

	
	Вид ИЛ
	разборные / цельные

	
	Вид привода входной арматуры
	

	
	Вид привода выходной арматуры
	

	
	Байпасная запорная арматура
	

	
	Обогрев ИЛ и подводящего трубопровода
	

	
	Термоизоляция ИЛ и подводящего трубопровода
	

	Требования к ПР
	Тип ПР
	

	
	Требования по взрывозащите
	

	
	Электропитание
	

	Требования к системам промышленной безопасности
	Класс потребителей СИКВ в соответствии с классификацией, приведенной в ПУЭ
	

	
	Цепи заземления
	

	
	Устройства катодной зашиты
	

	
	Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии
	

	
	Защита от статического электричества
	

	
	Экранирование кабелей
	

	
	Электрическое освещение
	

	
	Класс помещений СИКВ по пожаро- и взрывобезопасности
	

	
	Класс наружных установок СИКВ по пожаро- и взрывобезопасности
	

	
	Вид системы газового пожаротушения
	

	
	Автоматический контроль загазованности
	

	Дополнительные требования
	


Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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