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Опросный лист №
для заказа Сепаратора трехфазного (ТФС)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ-1

	Рабочая среда
	Наименование
	Нефтегазожидкостная смесь

	
	Агрегатное состояние
	Жидкость, газ

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Расход, м3/сут
	
	
	

	
	Обводнённость продукции, %
	
	
	

	
	Производительность по газу, нм3/ час (нм3/ сут)
	
	
	

	
	Газовый фактор, м3/м3
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Плотность нефти в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Динамическая вязкость нефти, сПз
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость нефти, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Плотность воды в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Содержание в нефти, % мас.:
а) парафины
б) смолы
в) асфальтены
г) сера
д) мехпримеси
	
	
	

	
	Свойства пластовой воды:
· общая минерализация, мг/л, 
· в т.ч. по солям: Cl
                           Na+K
                           Ca
                           Mg 
	
	
	

	
	Содержание кислых газов в попутном газе, % мол.
Н2S
СО2
	
	
	

	
	Плотность газа в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Температура, ºС:
а) застывания нефти
б) кристаллизации парафина
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе в ТФС, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, мкм
	
	
	

	
	Свойства нефти и газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) (предоставьте в приложении)
	
	
	

	Установка
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Содержание нефти в воде на выходе из установки, г/м3
	
	
	

	
	Содержание воды в нефти на выходе из установки, г/м3
	
	
	

	
	Содержание жидкости в газе на выходе из сепаратора, г/м3
	
	
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое/ БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Необходимость в байпасной линии сепаратора
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	На линии выхода воды, на линии выхода нефти 

	
	Расходомер (при необходимости, уточнить на каких линиях необходим учет)
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	[bookmark: _GoBack]Система газоанализа
	
	да

	Размещение установки
	Комплекс размещен на раме
для обеспечения возможности установки на
подготовленную поверхность кустовой
площадки (дорожная плита)
	да

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/небронированный
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