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Опросный лист №
для заказа Установки комплексной подготовки газа (УКПГ) 
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	Природный газ газовых и газоконденсатных месторождений

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Расход газа, м3/сут
	
	
	

	
	Содержание капельной жидкости в поступающем газе, г/м3
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, не более, мкм
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Плотность газа при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Плотность газа при р.у., кг/м3
	
	
	

	
	Плотность газового конденсата при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Плотность газового конденсата при р.у., кг/м3
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость газового конденсата, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Свойства газа, газового конденсата, воды (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) предоставьте в приложении.
	
	
	

	Товарная продукция УКПГ
	Сухой газ  
	Да

	
	Сухой отбензиненный газ (СОГ)
	Да

	
	Газовый конденсат
	Да

	Установка
	Производительность по газу, нм3/сут
	

	
	Производительность по газовому конденсату, м3/сут
	

	
	Производительность по воде, м3/сут
	

	
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Температура пропарки, °С
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Необходимость подачи химреагентов:
· деэмульгаторы
· ингибиторы коррозии, H₂S
· ингибиторы гидратообразования
· ингибиторы парафиноотложений
· ингибиторы солеотложения
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	Требования к составу УКПГ
	Блок манифольда (узел входных задвижек)
	

	
	Блок предварительной очистки
Обеспечение отделения от газа капельной влаги, жидких углеводородов и механических примесей. В состав блока входят сепараторы и фильтр-сепараторы
	

	
	Установка очистки газа
Методы очистки газов от сероводорода: 
1 группа – абсорбционные; 
· химическая абсорбция в поглотителе с помощью водных растворов аминов, поташа, щелочей и др.;
· физико-химическая абсорбция (процесс ректизол, а также другие процессы, в которых сероводород растворяется в поглотителе при пониженных температурах и повышенном давлении).

2 группа — адсорбционные; 
На твердых поверхностях различных веществ, таких, как искусственные и естественные цеолиты, активированный уголь, твердые хемосорбенты на основе окислов железа и др.

3 группа — окислительные;
Окисление сероводорода до элементарной серы, сульфитов и сульфатов различными веществами (водно-щелочной раствор комплексных соединений железа).
	

	
	Установка осушки газа
Промысловая подготовка газов к транспортировке осуществляется двумя основными способами:
· абсорбционная осушка с применением жидких поглотителей влаги (абсорбентов) — обычно концентрированных водных растворов гликолей;
· адсорбционная осушка газа с использованием твердых адсорбентов влаги — силикагеля, цеолитов и др.
	

	
	Установка отбензинивания газа
На газоконденсатных месторождениях для отбензинивания газа могут применяться следующие способы:
· низкотемпературная сепарация (НТС);
· низкотемпературная абсорбция (НТА);
· масляная абсорбция.
	

	
	Установка стабилизации газового конденсата
Для стабилизации газового конденсата используются 3 метода:
· Ступенчатое выветривание (сепарация, дегазация);
· Ректификация в стабилизационных колоннах; 
· Комбинирование сепарации и ректификации.
	

	
	Узлы учёта газа
Оперативный/коммерческий учет расхода газа по потокам
	

	
	Блок дозирования реагента
Внутритрубная подача ингибиторов/реагентов, используемых в процессе подготовки
	

	
	Операторная (с АРМ)
Организованное рабочее место операторов с системами
жизнеобеспечения. Рабочее место оператора АРМ выделено отдельно. Состав комплекта АРМ и их
количество подбирается под каждую установку
	

	
	Информационная система мониторинга персонала и транспорта
Система видеонаблюдения с архивированием данных
	

	
	Комплекс аварийно-спасательного оборудования 
Предназначен для оперативного реагирования и проведения полного цикла работ по локализации и
ликвидации аварийных ситуаций. Состав
комплекса подбирается под специфику установки и зоны
его установки
	

	Шкаф локальной системы автоматизации
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Размещение установки
	Расположение Установки на удалении от скважин, м
	

	
	Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	

	
	Технология перекачки (краткое описание, длина коллектора, давление, близость к ДНС)
	

	
	Технология сброса воды
(краткое описание)
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	Да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный / небронированный
	

	Дополнительные требования
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