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Опросный лист №
для заказа Установки предварительного сброса воды (УПСВ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	Снижение концентрации нефтепродуктов и мехпримесей (ТВЧ) в воде перед подачей в систему ППД

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	Нефтегазожидкостная смесь

	
	Агрегатное состояние
	Газ, жидкость

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Расход жидкости, м3/сут
	
	
	

	
	Обводненность нефти, %
	
	
	

	
	Газосодержание, м3/т
	
	
	

	
	Газовый фактор, м3/м3
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Температура продукции на устье (в АГЗУ), °C
	
	
	

	
	Температура продукции на входе в установку, ºС
	
	
	

	
	Плотность нефти при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Плотность нефти при р.у., кг/м3
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость нефти, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Содержание в нефти, % мас.:
· парафины
· смолы
· асфальтены
· сера
· мехпримеси
	
	
	

	
	Температура, ºС:
· застывания нефти
· кристаллизации парафина
	
	
	

	
	Плотность воды при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Плотность воды при р.у., кг/м3
	
	
	

	
	Свойства пластовой воды:
· общая минерализация, мг/л, 
· в т.ч. по солям: Cl
                           Na+K
                           Ca
                           Mg
	
	
	

	
	Плотность газа при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, не более, мкм
	
	
	

	
	Свойства нефти, воды, газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) предоставьте в приложении.
	
	
	

	Установка
	Производительность по нефти, м3/сут
	

	
	Производительность по воде, м3/сут
	

	
	Производительность по газу, нм3/сут
	

	
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Предельный уровень содержания механических примесей в воде на выходе из Установки, мг/л
	

	
	Предельный уровень содержания нефтепродуктов в воде на выходе из Установки, мг/л
	

	
	Обводнённость нефти на выходе из Установки, %
	

	
	Объем ТФС, м3
	

	
	Внутренний диаметр ТФС, мм
	

	
	Высота обечайки ТФС, мм
	

	
	Расчетная температура стенки, °С
	

	
	Температура пропарки, °С
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Наличие линии размыва донных отложений
	Да/нет

	
	Необходимость подачи химреагентов:
· деэмульгаторы
· ингибиторы коррозии, H₂S
· ингибиторы гидратообразования
· ингибиторы парафиноотложений
· ингибиторы солеотложения
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Способ утилизации газа:
· горизонтальная факельная установка
· газосборный коллектор (давление в МПа)
· мультифазный коллектор (давление в МПа)
· другое
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Необходимость в байпасной линии сепаратора
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	

	
	Расходомер (при необходимости, уточнить на каких линиях необходим учет)
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Размещение установки
	Расположение Установки на удалении от скважин (от АГЗУ), м
	

	
	Комплекс размещен на раме
для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	

	
	Технология перекачки (краткое описание, длина коллектора, давление, близость к ДНС)
	

	
	Технология сброса воды
(краткое описание)
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	Да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный / небронированный
	

	Дополнительные требования
	
	




Тел. +7(499)404-05-25	                   ОГРН: 1147847049657
E-mail: info@stkengineering.ru	                                                                                         ИНН: 7816580408
www.stkengineering.ru	        КПП: 781601001
image1.emf

oleObject1.bin

image2.png




image20.png




