
	ООО «СТК Инжиниринг»

Опросный лист №
для заказа Автоматизированной групповой замерной установки (АГЗУ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Исполнение установки (сепарационное / бессепарационное)
	

	Максимальное количество подключаемых скважин, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Состав
	Прикрепить в Приложении

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Среднесуточный дебит скважины по жидкости, т/сутки
	
	
	

	
	Среднесуточный дебит скважины по газу, м3/сутки
	
	
	

	
	Газовый фактор, нм3/т
	
	
	

	
	Обводненность, %
	
	
	

	
	Фактическое рабочее давление в коллекторе нефтесброса, МПа
	

	
	Расчетное давление установки, МПа
	

	
	Температура рабочей среды, °С
	

	
	Плотность нефти в с.у., кг/м3
	

	
	Плотность пластовой воды в с.у., кг/м3
	

	
	Плотность ПНГ в с.у., кг/м3
	

	
	Кинематическая вязкость водонефтяной смеси, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	

	
	Содержание в среде:
· солей, мг/л;
· парафина, % мас.;
· смол и асфальтенов, % мас.;
· сероводорода, % мас.;
· общей серы, % мас.;
· меркаптановой серы, % мас.;
· мехпримесей, мг/л
	

	
	Размер частиц механических примесей, мкм
	

	Блок технологический
	Исполнение:
-открытое;
-блок-бокс.
	

	
	Объем сепарационной емкости (при наличии), м3
	

	
	DN трубной обвязки от скважины до установки, мм
	

	
	DN трубной обвязки от установки до коллектора, мм
	

	
	Диаметр входной запорной арматуры, мм
	

	
	Диаметр выходной запорной арматуры, мм
	

	
	Наличие окон в блоке технологическом
	да / нет

	
	Обратные клапаны на подводящих трубопроводах
	да / нет

	
	Требования к запорной арматуре на трубопроводах
	

	
	Способ измерения расхода жидкости:
· прямой динамический (массовый);
· объемный.
	

	
	Способ измерения расхода газа:
· прямой динамический (массовый);
· объемный.
	

	
	Влагомер
	да / нет

	
	Подключение к ППУ
	- последовательное
- параллельное
(выделить нужное)

	
	Запорная арматура на выходе газа
	- кран шаровой
- клапан электромагнитный
(выделить нужное)

	
	Дополнительно укомплектовать жидкостную линию счетчиком ТОР:
· установить
· установить только катушку
	

	
	Заслонка на газовой линии
	да / нет

	
	Пробоотборное устройство
	да / нет

	
	Режим работы
-постоянное нахождение персонала;
-кратковременное присутствие персонала;
-без присутствия персонала.
	

	Локальная система управления
	Размещение (операторная Заказчика/ на установке (взрывозащищенный шкаф)/  блок местной автоматики)
	

	
	Режим работы в блоке местной автоматики (при наличии):
-постоянное нахождение персонала;
-кратковременное присутствие персонала;
-без присутствия персонала.
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (уточнить при необходимости)
	

	
	Исполнение кабеля для подвода питания (бронированный / небронированный)
	

	Дополнительные требования
	
	


Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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