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Опросный лист №
для заказа блока подготовки газа
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Расход, нм3/ час (нм3/ сут)
	
	
	

	
	Влагосодержание, г/м3
	
	
	

	
	Давление газа рабочее на входе в БПГ, МПа
	
	
	

	
	Давление газа расчетное на входе в БПГ, МПа
	
	
	

	
	Давление газа рабочее на выходе из БПГ, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая на входе в установку, °C
	
	
	

	
	Температура рабочая на выходе из установки, °C
	
	
	

	
	Содержание кислых компонентов в газе, % мол.
Н2S
СО2
	
	
	

	
	Плотность газа в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Наличие влаги в исходном газе, %
	
	
	

	
	Содержание мех. примесей на входе, мг/м3
	
	
	

	
	Наличие капельной влаги на выходе
	
	
	

	
	Степень очистки, не более мкм
	
	
	

	
	Состав газа на входе в установку, мол. %
	Предоставить в Приложении

	Установка
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Содержание жидкости в газе на выходе из установки, г/м3
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	На линии выхода воды, на линии выхода нефти

	
	Подача метанола
	Да/нет

	
	Технологическая схема
	Предоставить в Приложении

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	Локальная система управления
	Размещение (операторная Заказчика/  блок местной автоматики)
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Система газоанализа
	
	Да/нет

	Размещение установки
	В обогреваемом блок-боксе с возможностью работы внутри для человека
	Да/нет

	Сведения по системе электроснабжения
	Категория надежности электроснабжения (при необходимости, уточнить)
	Да/нет

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/ небронированный
	

	Система отопления
	
	электрическое/водяное

	Исполнение по сейсмостойкости
	
	С / С0
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