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Опросный лист №
для заказа Змеевика 
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Срок службы, лет
	

	Число циклов нагружения за весь срок службы, не более
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Компонентный состав
	Предоставить в Приложении

	
	Содержание серы, не более, % масс
	

	
	[bookmark: _GoBack]Содержание сероводорода, не более, % масс
	

	
	Содержание воды, не более, % масс
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Давление расчетное, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая на входе, °C
	
	
	

	
	Температура рабочая на выходе, °C
	
	
	

	
	Температура расчетная, °C
	

	Конструктивные особенности
	Условный проход, мм
	

	
	Длина труб змеевика, мм
	

	
	Наружный диаметр труб, мм
	

	
	Толщина стенки трубы, мм
	

	
	Толщина стенки отводов, мм
	

	
	Количество труб в змеевике (секции), шт.
	

	
	Шаг оребрения трубы, мм
	

	
	Высота оребрения, мм
	

	
	Толщина оребрения, мм
	

	
	Материал трубы
	

	
	Материал отводов
	

	
	Количество трубных досок на каждую секцию, шт.
	

	
	Материал трубных досок
	

	
	Диаметр болтовых отверстий, мм
	

	
	Наличие отбойника на входе продукта
	

	
	Тип крепления труб в трубных решетках:
· развальцовка,
· обварка с развальцовкой.
	

	
	Наружный диаметр неподвижной трубной решетки, мм
	

	
	Толщина неподвижной трубной решетки, мм
	

	
	Применение бесшовных труб
	

	Особые требования
	Антикоррозионное покрытие 
· наружнее; 
· внутреннее.
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· ПНР;
· транспортировка.
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Дополнительные требования
	


Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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