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Опросный лист №
для заказа Емкости подземной дренажной (ЕП)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Давление рабочее, МПа
	

	
	Давление расчетное, МПа
	

	
	Температура рабочая, °C
	

	
	Температура расчетная, °C
	

	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76
	

	
	Пожароопасность по ГОСТ 12.1.004-91
	

	
	Взрывоопасность по ГОСТ 12.1.011-73
	

	Технологические параметры
	Объем, м3
	

	
	Длина, мм
	

	
	Диаметр, мм
	

	
	Материал корпуса
	

	
	Толщина металла (стенки, днищ), мм
	

	
	Тип днищ:
- конические
- плоские
- эллиптические
- сферические
	

	
	Глубина засыпки до верхней точки корпуса (высота горловины), мм
	

	
	Количество горловин
	

	
	Теплоизоляция 
	да / нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Тип подогревателя (при наличии)
	

	
	Технологическая шахта, площадки обслуживания
	

	Комплектация электронасосным агрегатом
	Тип и марка насоса
	

	
	Тип электродвигателя
	

	
	Глубина погружения
	

	
	Количество
	

	Дополнительное оборудование
	Комплект ответных фланцев (тип)
	

	
	Комплект крепежа и прокладок
	

	
	Уровнемер 
	

	
	Сигнализаторы уровня
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Особые требования
	Антикоррозионное покрытие 
· наружнее;
· внутреннее.
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· ПНР;
· транспортировка.
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (уточнить при необходимости)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания (бронированный / небронированный)
	

	Дополнительные требования
	[bookmark: _GoBack]
	



Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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