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Опросный лист №
для заказа Насосной
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	Станция насосная 

	Назначение
	Пожаротушение

	Объекты пожаротушения
	

	Количество, шт.
	

	Технологические параметры
	Тип основных насосных агрегатов
	

	
	Производительность на тушение, м3/сут
	

	
	Диапазон производительности, %
	

	
	Температура рабочая, °С
	

	
	Температура расчетная, °С
	

	
	Давление рабочее, МПа
	

	
	Давление расчетное, МПа
	

	
	Условный диаметр линии всаса, мм
	

	
	Условный диаметр выкидной линии, мм
	

	
	Наличие бака-расширителя
	Да / Нет

	
	Наличие бака-дозатора
	Да / Нет

	Рабочая среда
	Наименование
	Вода

	
	Концентрация раствора пенообразователя, %
	

	
	Плотность жидкости на входе, кг/м3:
· при 20°С;
· при рабочей температуре.
	

	
	Кинематическая вязкость жидкости, сСт:
· при 20°С;
· при 50°С;
· при рабочей температуре.
	

	
	Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-88 (по степени воздействия на организм)
	

	
	Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 31610-2020
	

	Конструктивное исполнение
	Конструкция
	Вертикальный / Горизонтальный

	
	Тип электропривода
	

	
	Номинальная мощность, кВт
	

	
	КПД двигателя, %
	

	
	Напряжение питания электродвигателя, В
	

	
	Частота вращения, об/мин
	

	
	Кавитационный запас, м
	

	
	Наличие частотного регулятора
	Да / Нет

	
	Наличие и температура пропарки
	Да, °С / Нет

	
	Защита от сухого хода насосных агрегатов
	Да / Нет

	
	Исполнение электродвигателя
	Взрывозащищенное / Общепромышленное

	
	Материальное исполнение 
	Вала
	

	
	
	Корпуса
	

	Архитектурные решения
	Тип площадки
	Открытая / Закрытая

	
	Размер блока (ДхШхВ), м
	

	
	Тип кровли
	

	
	Вентиляция и отопление
	Да / Нет

	
	Наличие грузоподъемных устройств (тали, лебедки, выкатные устройства)
	Да / Нет

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	Автоматизация
	Размещение (операторная заказчика/ отсек автоматики)
	

	
	Шкафное / щитовое оборудование (перечислить)
	·  
·  
·  
·  
·  
·  
·  

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения
	I

	
	Исполнение кабеля для подвода питания 
	Бронированный / Небронированный

	
	Напряжение в сети, В
	

	
	Количество фаз
	

	
	Тип выходного напряжения
	

	
	Номинальная частота питающей сети, Гц
	

	
	Требования к кабельным сетям
	

	Дополнительные требования
	


Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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