
	ООО «СТК Инжиниринг»

Опросный лист №
для заказа Факельного оборудования
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Тип факельной установки:
· вертикальная (одноствольная) ФУ;
· вертикальная (совмещенная) ФУ;
· закрытая ФУ;
· горизонтальная ФУ;
· установка нагрева агента с рекуперацией тепла.
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Количество потоков, направляемых на сжигание
	

	Высота факельной установки, м
	

	Диаметр ствола (оголовка) DN, мм
	

	Опорная конструкция для крепления факельного ствола:
· на растяжках;
· башенная;
· башенная с опускающимися стволами (УФОС);
· с опускающимися оголовками (УФОО).
	

	Диаметр входного штуцера, мм
	

	Высота входного штуцера, мм
	

	Сбрасываемая (сжигаемая) среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Вид сброса:
· постоянный;
· периодический;
· аварийный.
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Расход, нм3/сут
	
	
	

	
	Давление на входе в ствол (изб.), МПа 
	
	
	

	
	Температура, °С
	
	
	

	
	Компонентный состав газа, % мольн.
	Предоставить в Приложении

	
	Молекулярная масса
	

	
	Плотность газа, кг/м3
	

	Газ для дежурных горелок
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Расход, нм3/ч
	

	
	Давление (изб.), МПа 
	

	
	Температура, °С
	

	
	Компонентный состав газа, % мольн.
	Предоставить в Приложении

	Дополнительно поставляемое оборудование
	Розжиг дежурной горелки:
· электроискровой;
· бегущий огонь.
	

	
	Режим розжига дежурной горелки:
· ручной;
· ручной и автоматический.
	

	
	Обеспечение бездымного горения:
· не требуется;
· с подачей пара;
· с подачей воздуха;
· конструктивно.
	

	
	Значение сброса, при котором обеспечивается бездымное горение, нм3/сут
	

	
	Вид гидрозатвора:
· горизонтальный отдельно стоящий;
· вертикальный отдельно стоящий;
· вертикальный встроенный в основание ствола.
	

	
	Факельный сепаратор (объем, м3)
	

	
	Трубный газовый расширитель ТГР (объем, м3)
	

	Особые требования
	Лестницы и площадки обслуживания
	

	
	Антикоррозионное покрытие (нет, наружное, внутреннее)
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· ПНР;
· транспортировка.
	

	Шкаф локальной системы автоматизации
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения I (уточнить при необходимости)
	Да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания:
· бронированный;
· небронированный.
	

	Дополнительные требования
	


Примечания:
1. В случае наличия сбросов с нескольких источников, раздел «Сбрасываемая (сжигаемая) среда» заполняется для каждого сброса.
2. [bookmark: _GoBack]Для работы дежурных горелок необходимо обеспечение давления топливного газа 0,7 кг/см2. Для необходимости редуцирования газа указать необходимость поставки системы редуцирования давления.
3. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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