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Опросный лист №
[bookmark: _GoBack]для заказа Блока фильтров (газ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество установок, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Производительность по жидкости, м3/сут
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Количество мех.примесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л
	

	
	Размер ТВЧ, не более, мкм
	

	
	Состав жидкости (объёмное содержание фракций, содержание солей в пластовой воде)
	Предоставить в Приложении

	Установка
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Содержание ТВЧ на выходе, не более, мг/л
	
	
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Байпасная линия
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства
	Да/нет

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Система газоанализа
	
	да

	Размещение установки
	Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	да

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/небронированный
	

	Дополнительные требования
	
	


При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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