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Опросный лист №
для заказа теплообменного аппарата
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Тип аппарата
	

	Тепловая нагрузка, МВт
	

	Расчетный срок службы, лет
	

	Количество ходов по трубному пространству
	

	Расположение аппарата
	

	Материал основных элементов
	

	Трубное пространство

	Рабочая среда
	

	Компонентный состав рабочей среды
	Предоставить в приложении

	Агрегатное состояние среды
	

	Диаметр трубы трубного пучка, мм
	

	Количество труб
	

	Материал труб
	

	Рабочее давление, МПа (изб.)
	

	Расчетное давление, МПа (изб.)
	

	Пробное давление, МПа (изб.)
	

	Рабочая температура, не более, °С
	

	Расчетная температура, °С
	

	Расход рабочей среды, кг/час
	

	Потери давления в трубном пространстве, не более, МПа (изб.)
	

	Температура на входе, °С
	

	Температура на выходе, °С
	

	Межтрубное пространство

	Рабочая среда
	

	Компонентный состав рабочей среды
	Предоставить в приложении

	Агрегатное состояние среды
	

	Рабочее давление, МПа
	

	Расчетное давление, МПа
	

	Пробное давление, МПа
	

	Рабочая температура, не более, °С
	

	Расчетная температура, °С
	

	Расход рабочей среды, кг/час
	

	Потери давления в межтрубном пространстве, не более, МПа (изб.)
	

	Температура на входе, °С
	

	Температура на выходе, °С
	

	Установка
	Запас по производительности, %
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Необходимость в байпасной линии теплообменника
	Да/нет

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Особые требования
	Антикоррозионное покрытие 
· наружнее;
· внутреннее.
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· ПНР;
транспортировка.
	

	Система газоанализа
	
	Да/нет

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (уточнить при необходимости)
	Да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/небронированный
	

	Дополнительные требования
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