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Опросный лист №
[bookmark: _GoBack]для заказа Блока фильтров (жидкость)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество установок, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Производительность по жидкости, м3/сут
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Плотность газа при с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Количество мех.примесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л
	

	
	Размер ТВЧ, не более, мкм
	

	
	Свойства газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.)
	Предоставить в Приложении

	Установка
	Количество фильтров в одной установке, шт.
	

	
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Содержание жидкости в газе на входе, г/м3
	
	
	

	
	Содержание жидкости в газе на выходе, г/м3
	
	
	

	
	Содержание ТВЧ на выходе, не более, мг/л
	
	
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие аппаратов
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие аппаратов
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Байпасная линия
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства 
	Да/нет

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Система газоанализа
	
	

	Размещение установки
	
	На раме (на улице) / в обогреваемом блок-боксе

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/небронированный
	

	Дополнительные требования
	


При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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