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Опросный лист №
для заказа Моноблока подготовки нефти
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	Нефтегазожидкостная смесь

	
	Агрегатное состояние
	Газ, жидкость

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Расход жидкости, м3/сут
	
	
	

	
	Обводненность нефти, %
	
	
	

	
	Газосодержание, м3/т
	
	
	

	
	Газовый фактор, м3/м3
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Температура продукции на входе в установку, ºС
	
	
	

	
	Плотность нефти при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость нефти, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Динамическая вязкость нефти, сПз
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Содержание в нефти, % мас.:
· парафины
· смолы
· асфальтены
· сера
· мехпримеси
	
	
	

	
	Температура, ºС:
· застывания нефти
· кристаллизации парафина
	
	
	

	
	Плотность воды при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Свойства пластовой воды:
· общая минерализация, мг/л, 
· в т.ч. по солям: Cl
                           Na+K
                           Ca
                           Mg
	
	
	

	
	Содержание кислых газов в попутном газе, % мол.
· Н2S
· СО2
	
	
	

	
	Плотность газа при 20°С, кг/м3
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, не более, мкм
	
	
	

	
	Свойства нефти, воды, газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) предоставьте в приложении.
	
	
	

	Установка
	Производительность по объёму входящей жидкости, м3/сут
	

	
	Производительность по объёму входящей нефти, м3/сут
	

	
	Производительность по воде, м3/сут
	

	
	Производительность по газу, нм3/сут
	

	
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Предельный уровень содержания механических примесей в воде на выходе из Установки, мг/л
	

	
	Предельный уровень содержания нефтепродуктов в воде на выходе из Установки, мг/л
	

	
	Обводнённость нефти на выходе из Установки, %
	

	
	Объем сепаратора, м3
	

	
	Внутренний диаметр сепаратора, мм
	

	
	Высота обечайки сепаратора, мм
	

	
	Расчетная температура стенки, °С
	

	
	Температура пропарки, °С
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Наличие линии размыва донных отложений
	Да/нет

	
	Количество сеток коалесценции в секции обессоливания (2-я секция)
	

	
	Количество сеток коалесценции  секции отстоя (3-я секция)
	

	
	Количество наклонных полок в секции обессоливания (2-я секция)
	

	
	Наличие протекторной защиты в секции предварительного обезвоживания (1-я секция)
	

	
	Необходимость подачи химреагентов:
· деэмульгаторы
· ингибиторы коррозии, H₂S
· ингибиторы гидратообразования
· ингибиторы парафиноотложений
· ингибиторы солеотложения
	

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Необходимость в байпасной линии сепаратора
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	

	
	Расходомер (при необходимости, уточнить на каких линиях необходим учет)
	

	Требования к составу МБПН
	Блок манифольда (узел входных задвижек)
Подключение МБПН к нефтесборным коллекторам
кустовых площадок, поддержание заданного давления в
коллекторах, обеспечение нагрузки на МБПН в диапазоне
нормального технологического режима, распределение
потоков между установками/модулями
	

	
	Резервуарный парк
Хранение нефти в объеме максимальной суточной производительности МБПН по нефти в резервуарах типа РГС
	

	
	Блок свечи выветривания с отводом конденсата
Утилизация газа с модулей установки методом рассеивания в безопасной зоне
	

	
	Факельные системы для утилизации газа высокого и низкого напорного газа
Утилизация попутного газа методом бездымного сжигания
	

	
	Насосная нефти
Выход подготовленной нефти из Установки
	

	
	Узлы учёта нефти
Оперативный/коммерческий учет расхода нефти по потокам
	

	
	Узлы учёта газа
Оперативный/коммерческий учет расхода газа по потокам
	

	
	Узел учёта воды
Оперативный/коммерческий учет расхода воды по потокам
	

	
	Блок дозирования реагента
Внутритрубная подача ингибиторов/реагентов, используемых в процессе подготовки
	

	
	Операторная (с АРМ)
Организованное рабочее место операторов с системами
жизнеобеспечения. Рабочее место оператора АРМ выделено отдельно. Состав комплекта АРМ и их
количество подбирается под каждую установку
	

	
	Информационная система мониторинга персонала и транспорта
Система видеонаблюдения с архивированием данных
	

	Шкаф локальной системы автоматизации
	Размещение (операторная заказчика/ на установке / блок местной автоматики)
	

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Размещение установки
	Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	Да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный / небронированный
	

	Дополнительные требования
	
	




Тел. +7(499)404-05-25	                   ОГРН: 1147847049657
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