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Опросный лист №
для заказа Сепаратора двухфазного сепаратора (НГС)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ-1

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	Газ, жидкость

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	[bookmark: _GoBack]Производительность по газу, ст.м3/ч
	
	
	

	
	Производительность по жидкости, м3/сут
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Плотность рабочей среды при с.у., кг/м3:
(газа, нефти, углеводородного конденсата и др.)
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе, не более, мг/л
	

	
	Размер ТВЧ, не более, мкм
	

	
	Свойства газа, нефти, углеводородного конденсата и др. (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) 
	Предоставить в приложении

	Установка
	Тип (вертикальный/горизонтальный)
	

	
	Объем сепаратора, м3
	

	
	Внутренний диаметр, мм
	

	
	Длина обечайки, мм
	

	
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Содержание жидкости на входе, г/м3
	
	
	

	
	Содержание жидкости на выходе, г/м3
	
	
	

	
	Унос свободного газа жидкостью, не более, %
	
	
	

	
	Расчетная температура стенки, °С
	

	
	Температура пропарки, °С
	

	
	Материал корпуса, патрубков, штуцеров, внутренних устройств
	

	
	Прибавка для компенсации коррозии, не менее, мм
	

	
	Наличие линии размыва донных отложений
	Да/нет

	
	Внутреннее антикоррозионное покрытие
	

	
	Внешнее антикоррозионное покрытие
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Необходимость в байпасной линии сепаратора
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (при необходимости. Уточнить)
	

	
	Расходомер (при необходимости, уточнить на каких линиях необходим учет)
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика/ на установке)
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Система газоанализа
	
	да

	Размещение установки
	Установка размещается на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	да

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания бронированный/небронированный
	

	Дополнительные требования
	
	




Тел. +7(499)404-05-25	                   ОГРН: 1147847049657
E-mail: info@stkengineering.ru	                                                                                         ИНН: 7816580408
www.stkengineering.ru	        КПП: 781601001
image1.emf

oleObject1.bin

image2.png




image20.png




