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Опросный лист №
для заказа Отстойника воды (ОВ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Производительность по воде, м3/сут
	
	
	

	
	Производительность по нефти, м3/сут
	
	
	

	
	Содержание нефти в воде на входе, %
	

	
	Газовый фактор, м3/м3
	

	
	Давление рабочее, МПа
	

	
	Давление расчетное, МПа
	

	
	Температура рабочая, °C
	

	
	Температура расчетная, °C
	

	
	Плотность воды в с.у., кг/м3
	

	
	Содержание в среде:
· общая минерализация, мг/л, 
· в т.ч. по солям: 
     Cl
           Na+K
           Ca
           Mg 
· общей серы, % мас.;
· меркаптановой серы, % мас.;
· мехпримесей, % мас.
	

	Установка
	Запас по производительности, %
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Содержание нефти в воде на выходе из установки, г/м3
	
	
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	[bookmark: _GoBack]Необходимость в байпасной линии 
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (уточнить при необходимости)
	

	
	Расходомер (уточнить при необходимости)
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика / на установке)
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Размещение установки
	Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	да

	Особые требования
	Антикоррозионное покрытие 
· наружнее;
· внутреннее.
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· ПНР;
· транспортировка.
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (уточнить при необходимости)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания (бронированный / небронированный)
	

	Дополнительные требования
	
	


Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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