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Опросный лист №
для заказа Резервуара горизонтального стального (РГС)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Рабочая среда
	Наименование
	

	
	Агрегатное состояние
	

	
	Давление рабочее, МПа
	

	
	Давление расчетное, МПа
	

	
	Температура рабочая, °C
	

	
	Температура расчетная, °C
	

	Установка
	Объем, м3
	

	
	Длина, мм
	

	
	Диаметр, мм
	

	
	Тип:
- надземный;
- подземный.
	

	
	Материал корпуса
	

	
	Толщина металла (стенки, днищ), мм
	

	
	Прибавка на коррозию, мм
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Соединение подводящих/отводящих трубопроводов (фланцевое / БРС)
	

	
	Комплект переносных опор трубопроводов
	Да/нет

	
	Пробозаборные устройства (уточнить при необходимости)
	

	
	Расходомер (уточнить при необходимости)
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	Дополнительное оборудование
	Патрубок наполнения (диаметр), мм
	

	
	Патрубок выдачи (диаметр), мм
	

	
	Дыхательный патрубок (диаметр), мм
	

	
	Патрубок замерного люка (диаметр), мм
	

	
	Патрубок сливной (диаметр), мм
	

	
	Обогрев резервуара 
	

	Шкаф локальной системы управления
	Размещение (операторная заказчика / на установке)
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	
	Возможность монтажа ШЛСУ вне транспортного габарита
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Размещение установки
	Комплекс размещен на раме для обеспечения возможности установки на подготовленную поверхность кустовой площадки (дорожная плита)
	да

	Особые требования
	Лестницы и площадки обслуживания
	

	
	Антикоррозионное покрытие 
· наружнее;
· внутреннее.
	

	
	Требования к ЗИП
	

	
	Дополнительные услуги:
· ШМР;
· ПНР;
· транспортировка.
	

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (уточнить при необходимости)
	да

	
	Исполнение кабеля для подвода питания (бронированный / небронированный)
	

	Дополнительные требования
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Примечания:
1. При отсутствии данных или дополнительных требований — просим в ячейках указывать «нет». Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.
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