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Опросный лист №
для заказа Системы измерений количества газа (СИКГ)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Способ измерения газа
	

	Категория СИКГ по производительности
	

	Класс СИКГ по месту размещения
	

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема газа, приведенного к ст. у, %
	

	Вид исполнения СИКГ
	открытая / закрытая

	Нормативные ссылки
	

	Район строительства и климатические условия
	Район строительства
	

	
	Абсолютная мин. температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная макс. температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64
	

	
	Климатическое исполнение
	

	Физико-химические свойства измеряемой среды
	Наименование среды
	

	
	Компонент
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	
	Содерж., мольн. доля

	
	CН4 (метан)
	
	
	

	
	C2H6 (этан)
	
	
	

	
	C3H8 (пропан)
	
	
	

	
	и-C4H10 (и-бутан)
	
	
	

	
	н-C4H10 (н-бутан)
	
	
	

	
	и-C5H12 (и-пентан)
	
	
	

	
	н-C5H12 (н-пентан)
	
	
	

	
	Сумма С6+
	
	
	

	
	O2 (кислород)
	
	
	

	
	CO2 (диоксид углерода)
	
	
	

	
	N2 (азот)
	
	
	

	
	Относительная влажность газа
	
	
	

	
	Плотность при ст. у.
	
	
	

	Технологические параметры
	Расчетный расход при ст. у., м3/ч
	
	
	

	
	Температура газа, °С
	
	
	

	
	Рабочее давление газа, МПа
	
	
	

	
	Расчетное давление газа, МПа
	

	Требования к функциям СИКГ
	Автоматическое определение расхода и количества газа, приведенного к стандартным условиям,
формирование и хранение отчетов о результатах измерений за отдельные периоды (час. сутки,
месяц, год)
	да / нет

	
	Визуальное отображение информации о значениях измеряемых параметров и состоянии СИ и
технологического оборудования на оперативной панели оператора или компьютере
	да / нет

	
	Передача на верхний уровень и. при необходимости, потребителю газа отчетов о расходе и количестве
газа, а также качественных показателей газа (для СИКГ. оснащенных СИ качества газа)
	да / нет

	
	Дистанционное управление запорной арматурой, автоматизированное управление технологическим
оборудованием (объем автоматизации определяется на этапе ТЗ)
	да / нет

	
	Измерения в автоматическом режиме и ввод в вычислитель:
- компонентного состава газа;
- плотности газа при стандартных условиях:
- температуры точки росы по воде;
- температуры точки росы по углеводородам:
- теплотворной способности газа
	да / нет

	
	Контроль метрологических характеристик ПР
	да / нет

	
	Обеспечение 100 %-ного резервирования ИК
	да / нет

	
	Фильтрация газа и очистки фильтров
	да / нет

	
	Резервная ИЛ
	да / нет

	
	Пломбирование запорной арматуры, открывание которой приводит к изменению результатов измерений
	да / нет

	
	Возможность осмотра и очистки внутренней полости ИЛ
	да / нет

	
	Слив конденсата из оборудования и трубопроводов через дренажные трубопроводы
	да / нет

	
	Сбор конденсата в подземную (надземную) емкость
	да / нет

	
	Наличие дренажных трубопроводов, а также их промывка или пропарка
	да / нет

	
	Возможность подключения к свече сброса газа ИЛ
	да / нет

	Требования к ИЛ
	Число ИЛ
	

	
	Число резервных ИЛ
	

	
	Условный диаметр ИЛ
	

	
	Возможность продувки ИЛ до и после ПР
	

	
	Вид ИЛ
	разборные / цельные

	
	Вид входных кранов
	

	
	Вид выходных кранов
	

	
	Вид привода кранов
	

	
	Байпасная запорная арматура
	

	
	Обогрев ИЛ и подводящего трубопровода
	

	
	Термоизоляция ИЛ и подводящего трубопровода
	

	Требования к ПР
	Допустимые потери давления на ПР
	

	
	Тип ПР
	

	
	Требования по взрывозащите
	

	
	Исполнение вторичного блока электроники (преобразователя)
	

	
	Электропитание
	

	Требования к СОИ
	Вычислитель
	

	
	СОИ
	

	
	Измерители физико-химических показателей
	

	
	Требования к архивам
	

	
	Требование к выводимым на дисплей данным
	

	
	Возможность замены измеренных значений параметров константами
	

	
	Возможность считывания с вычислителя через устройства прием/передачи информации (переносного устройства сбора информации, компьютера и т.п.) архивной информации
	

	
	Резервирование вычислителя
	

	
	Резервное электропитание
	

	
	Автоматическое определение объёмного расхода и объема газа, приведенных к стандартным условиям. по каждой ИЛ и по СИКГ в цепом
	да / нет

	
	Измерения показателей качества газа при автоматическом отборе и испытаниях пробы газа
	да / нет

	
	Автоматическое отображение и регистрация измерительной и технологической информации
	да / нет

	
	Автоматический сбор и обработка сигналов, поступающих от всех измерительных преобразователей
	да / нет

	
	Автоматический контроль значений измеряемых величин, включение предупредительной сигнализации при их выходе за допускаемые пределы
	да / нет

	
	Автоматический контроль и учет состояния технологического оборудования, исполнительных устройств
	да / нет

	
	Автоматическая регистрация отклонений от заданных режимов работы, распознавание аварийных ситуаций и обеспечение срабатывания аварийной защиты
	да / нет

	
	Выработка установок для работы регуляторов, управление исполнительными механизмами в автоматическом режиме
	да / нет

	
	Автоматический контроль достоверности информации, правильности выполнения вычислений и команд управления
	да / нет

	
	Автоматическое обнаружение отказов технических и программных средств, нарушений измерительных каналов
	да / нет

	
	Применение паролей для исключения несанкционированного вмешательства и ошибочных действий персонала
	да / нет

	
	Отображение информации на экране компьютера и устройстве отображения и управления (оперативной панели)
	да / нет

	
	Формирование базы данных
	да / нет

	
	Ведение журнала аварийных и технологических сообщений
	да / нет

	
	Формирование и печать отчетных документе», протоколов нештатных и аварийных ситуаций
	да / нет

	
	Передача информации на более высокий уровень по согласованным протоколам обмена
	да / нет

	Требования к вспомогательному оборудованию и устройствам
	Фильтры или фильтры-сепараторы
	

	
	Пробоотборное устройство
	

	
	УПП или струевыпрямители
	

	Требования к метрологическому обеспечению
	Перечень рабочих эталонов СИКГ
	

	
	Метрологическая экспертиза технического задания на СИКГ
	

	
	Метрологическая экспертиза проекта СИКГ
	

	Требования к системам промышленной безопасности
	Класс потребителей СИКГ в соответствии с классификацией, приведенной в ПУЭ
	

	
	Цепи заземления
	

	
	Устройства катодной зашиты
	

	
	Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии
	

	
	Защита от статического электричества
	

	
	Экранирование кабелей
	

	
	Электрическое освещение
	

	
	Класс помещений СИКГ по пожаро- и взрывобезопасности
	

	
	Класс наружных установок СИКГ по пожаро- и взрывобезопасности
	

	
	Вид системы газового пожаротушения
	

	
	Автоматический контроль загазованности
	

	Дополнительные требования
	


Примечания:
1. Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.

Тел. +7(499)404-05-25	                   ОГРН: 1147847049657
E-mail: info@stkengineering.ru	                                                                                         ИНН: 7816580408
www.stkengineering.ru	        КПП: 781601001
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