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Опросный лист №
для заказа Системы измерений количества нефти (СИКН)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Способ измерения количества нефти
	

	Пределы допускаемой относительной погрешности измерений массы нефтегазоводяной смеси, %, не более
	

	Вид исполнения СИКН
	открытая / закрытая

	Район строительства и климатические условия
	Район строительства
	

	
	Абсолютная мин. температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная макс. температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64
	

	
	Климатическое исполнение
	

	Физико-химические свойства измеряемой среды
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Обводнённость продукции, %
	
	
	

	
	Газосодержание, м3/т
	
	
	

	
	Газовый фактор, м3/м3
	
	
	

	
	Плотность нефти, кг/м3
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость нефти, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Температура, ºС:
а) застывания нефти
б) кристаллизации парафина
	
	
	

	
	Количество мех.примесей (ТВЧ) на входе в СИКН, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, мкм
	
	
	

	
	Плотность ТВЧ, кг/м3
	
	
	

	
	Свойства нефти и газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) предоставьте в приложении.
	
	
	

	Технологические параметры
	Производительность, м3/ч
	
	
	

	
	Температура, °С
	
	
	

	
	Рабочее давление, МПа
	
	
	

	
	Расчетное давление, МПа
	

	Требования к ИЛ
	Наличие блоков фильтров
	да / нет

	
	Наличие струевыпрямителя
	да / нет

	
	Наличие контрольно-резервной линии измерения расхода
	да / нет

	
	Наличие эталонного оборудования
	да / нет

	
	Наличие регулятора расхода с электроприводом
	да / нет

	
	Число ИЛ
	

	
	Число резервных ИЛ
	

	
	Условный диаметр ИЛ
	

	
	Возможность продувки ИЛ до и после ПР
	

	
	Обогрев ИЛ и подводящего трубопровода
	

	
	Термоизоляция ИЛ и подводящего трубопровода
	

	Требования к БИК
	Фильтры со съемными крышками (рабочий и резервный)
	да / нет

	
	Циркуляционные насосы (рабочий и резервный)
	да / нет

	
	Поточные СИ объемной доли воды в нефти (рабочий и резервный)
	да / нет

	
	Поточные СИ вязкости нефти и нефтепродуктов (для мазута) (рабочий и резервный)
	да / нет

	
	Поточное СИ массовой доли серы в нефти
	да / нет

	
	Индикатор (датчик) контроля наличия свободного газа (рабочий и резервный) в нефти
	да / нет

	
	Регулятор расхода
	да / нет

	
	Промывочный насос в блоке измерений показателей качества нефти
	да / нет

	
	Устройство контроля протечек на дренажном коллекторе
	да / нет

	
	Термостатирующий цилиндр в БИК
	да / нет

	Требования к ПР
	Тип ПР
	

	
	Требования по взрывозащите
	

	
	Исполнение вторичного блока электроники (преобразователя)
	

	
	Электропитание
	

	Требования к СОИ
	Автоматическое определение объёмного расхода и объема нефти по каждой ИЛ 
	да / нет

	
	Измерения показателей качества газа при автоматическом отборе и испытаниях пробы газа
	да / нет

	
	Автоматическое отображение и регистрация измерительной и технологической информации
	да / нет

	
	Автоматический сбор и обработка сигналов, поступающих от всех измерительных преобразователей
	да / нет

	
	Автоматический контроль значений измеряемых величин, включение предупредительной сигнализации при их выходе за допускаемые пределы
	да / нет

	
	Автоматический контроль и учет состояния технологического оборудования, исполнительных устройств
	да / нет

	
	Автоматическая регистрация отклонений от заданных режимов работы, распознавание аварийных ситуаций и обеспечение срабатывания аварийной защиты
	да / нет

	
	Выработка установок для работы регуляторов, управление исполнительными механизмами в автоматическом режиме
	да / нет

	
	Автоматический контроль достоверности информации, правильности выполнения вычислений и команд управления
	да / нет

	
	Автоматическое обнаружение отказов технических и программных средств, нарушений измерительных каналов
	да / нет

	
	Применение паролей для исключения несанкционированного вмешательства и ошибочных действий персонала
	да / нет

	
	Отображение информации на экране компьютера и устройстве отображения и управления (оперативной панели)
	да / нет

	
	Формирование базы данных
	да / нет

	
	Ведение журнала аварийных и технологических сообщений
	да / нет

	
	Формирование и печать отчетных документов, протоколов нештатных и аварийных ситуаций
	да / нет

	
	Передача информации на более высокий уровень по согласованным протоколам обмена
	да / нет

	Требования к вспомогательному оборудованию и системам
	АРМ оператора
	да / нет

	
	Подключение к поверочной установке
	да / нет

	
	Дополнительно
	

	Требования к метрологическому обеспечению
	Перечень рабочих эталонов СИКН
	

	
	Метрологическая экспертиза технического задания на СИКН
	

	
	Метрологическая экспертиза проекта СИКН
	

	Требования к системам промышленной безопасности
	Класс потребителей СИКН в соответствии с классификацией, приведенной в ПУЭ
	

	
	Цепи заземления
	

	
	Устройства катодной зашиты
	

	
	Защита от прямых ударов и вторичного проявления молнии
	

	
	Защита от статического электричества
	

	
	Экранирование кабелей
	

	
	Электрическое освещение
	

	
	Класс помещений СИКН по пожаро- и взрывобезопасности
	

	
	Класс наружных установок СИКН по пожаро- и взрывобезопасности
	

	
	Вид системы газового пожаротушения
	

	
	Автоматический контроль загазованности
	

	Дополнительные требования
	


Примечания:
1. Обращаем Ваше внимание на то, что наиболее полное заполнение поможет подготовить оптимальное предложение по Вашему запросу.

Тел. +7(499)404-05-25	                   ОГРН: 1147847049657
E-mail: info@stkengineering.ru	                                                                                         ИНН: 7816580408
www.stkengineering.ru	        КПП: 781601001
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