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Опросный лист №
для заказа установки стабилизации конденсата (УСК)
	Наименование показателя
	Значение

	Наименование объекта
	

	Назначение
	

	Количество, шт.
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	УХЛ-1

	Рабочая среда
	Наименование
	Конденсатогазожидкостная смесь

	
	Агрегатное состояние
	Жидкость, газ

	
	Диапазон изменения величины
	Мин.
	Норм.
	Макс.

	
	Расход сырья, т/ч (т/сут)
	
	
	

	
	Обводнённость продукции, %
	
	
	

	
	Производительность по конденсату, т/час (т/сут)
	
	
	

	
	Газовый фактор, м3/м3
	
	
	

	
	Давление рабочее, МПа
	
	
	

	
	Температура рабочая, °C
	
	
	

	
	Плотность конденсата в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Динамическая вязкость конденсата, сПз
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Кинематическая вязкость конденсата, сСт
а) при 20 °C
б) при 50 °C
	
	
	

	
	Плотность воды в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Содержание в конденсате, % мас.:
а) парафины
б) смолы
в) асфальтены
г) сера
	
	
	

	
	Содержание кислых газов, % мол.
Н2S
СО2
	
	
	

	
	Плотность газа в с.у., кг/м3
	
	
	

	
	Температура, ºС:
а) застывания конденсата
б) кристаллизации парафина
	
	
	

	
	Количество мехпримесей (ТВЧ) на входе в ТФС, мг/л
	
	
	

	
	Размер ТВЧ, мкм
	
	
	

	
	Свойства конденсата и газа (в т.ч. компонентный состав, объёмное содержание фракций и т.п.) (предоставьте в приложении)
	
	
	

	Установка
	Диапазон работы установки по производительности, %
	60-110%

	
	Расчетное давление, МПа
	

	
	Расчетная температура, °C
	

	
	Группа стабильного конденсата по ГОСТ 54389-2011
	I  /  II

	
	Верхний продукт колонны
	СОГ / ШФЛУ / Другое

	
	Тип ребойлера
	Прямого нагрева / Термомасляная / Другое

	
	Наличие МППТ для нагрева высокотемпературного теплоносителя (для термомаслянного ребойлера)
	Да/нет

	
	Требования к качеству верхнего продукта колонны
	

	
	Теплоизоляция 
	Да/нет

	
	Материал теплоизоляции
	

	
	Накопительная емкость
	Верхнего продукта
	Да, __ м3/нет

	
	
	Стабильного конднесата
	Да, __ м3/нет

	
	Размер площадки, не более
	

	Система автоматизации
	Размещение (операторная заказчика/ блок местной автоматики)
	

	
	Шкафное / щитовое оборудование (перечислить)
	·  
·  
·  
·  
·  
·  
 

	
	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 
	

	
	Категория помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009
	

	
	Класс зоны по ПУЭ
	

	
	Способ связи с верхним уровнем (Modbus/RTU или Modbus/TCP)
	

	Характеристика района эксплуатации
	Район эксплуатации
	

	
	Абсолютная минимальная температура воздуха, °С
	

	
	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С
	

	
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, с обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Расчетная температура наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С
	

	
	Район и нормативное значение веса снегового покрова по СП 20.13330
	

	
	Район и нормативное значение ветрового давления по СП 20.13330
	

	
	Зона влажности согласно СП 131.13330
	

	
	Сейсмичность района, баллы по шкале MSK-64, баллы
	

	Система газоанализа
	
	да

	Сведения по электроснабжению
	Категория надежности электроснабжения первая (при необходимости. Уточнить)
	да

	
	Исполнение кабелей для подвода питания бронированный/небронированный
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